**PHỤ LỤC**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: …..

Công ty ………………….kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá với các nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị Kiosk tự phục vụ.

- Thời gian thực hiện: 05 ngày.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Nội dung chi tiết** | **ĐVT** | **SL** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| **1** | **Thiết bị Kiosk**  | **Chiếc** | **01** |  |  |
|  |  | **Màn hình:** 27" LED; Full HD 1920\*1080, tỷ lệ 9:16, cảm ứng điện dung 10 điểm |  |  |  |  |
| **Máy tính điều khiển**Intel® Core™ i3 (6MB Cache up to 4.3 Ghz)/ RAM DDR4 8GB /SSD 240GB/ Intel® UHD 630 Graphics (4K). Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x HDMI; 01 x Display port; 01 x USB type C; 06 x USB 3.0; 01 x Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn chuyên dụng; 01 x LAN RJ45 100/1000, 01 x audio out; Kensington lock x 1; Wifi 802.11 AC; Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x RJ45; 01 x AC220V |  |  |
| **Máy in**- Máy in phiếu gắn trong, khay thay giấy phía trước.- Công nghệ in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm, Tốc độ in ~200mm/s, có còi báo khi hết giấy, cắt giấy tự động, bền bỉ. -Kết nối: USB, có sẵn driver, SDK. |  |  |
| **Đầu đọc Qrcode** -Đọc các loại mã vạch 1D (Barecode) và 2D (QRcode) - Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng |  |  |
| **Camera chụp khuôn mặt** - Độ phân giải cảm biến 4MP; Độ phân giải ảnh tĩnh: Full HD; Độ phân giải video Full HD. - Góc nhìn rộng tối đa: 90 độ, loại thấu kính: Thuỷ tinh. - Tự động lấy nét Auto focus, tự động nhận diện khuôn mặt, Cân bằng sáng Bright balance: Có. - Góc view linh hoạt: Có thể xoay gập để thay đổi góc nhìn linh hoạt. |  |  |
| **Thiết bị đọc CCCD**Tự động nhận diện và đọc Căn cước công dân. Thời gian đọc CCGC: < 3s- Đọc và giải mã đầy đủ các trường thông tin sau: + Ảnh chụp cá nhân + Tôn giáo+ Số căn cước+ Số chứng minh cũ + Ngày phát hành thẻ + Họ tên + Ngày hết hạn + Ngày sinh + Họ tên bố + Giới tính + Họ tên mẹ + Họ tên vợ, chồng (nếu có) + Quốc tịch + Đặc điểm nhận dạng + Dân tộc + Quê quán + Nơi ở hiện tại |  |  |
| **Khung sườn**- Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng. - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. - Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0. |  |  |
| **2** | **Phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động** | **Phần mềm** | **01** |  |  |
|  |  | - Phần mềm không thời hạn được tích hợp sẵn với KIOSK; - Phần mềm cần tương thích và tích hợp với các hệ thống phần mềm hiện có của Chủ đầu tư, như phần mềm HIS.- Đăng ký khám bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc định danh điện tử qua VNeID. - Lựa chọn phòng khám- Lựa chọn dịch vụ khám- Lựa chọn phương thức khám- Lựa chọn công khám- Hiển thị số lượng bệnh nhân đang chờ khám tại từng phòng khám.- Hỗ trợ cấu hình danh sách phòng khám- Cung cấp chức năng nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ định danh người dùng- Kiểm tra thông tin và trạng thái bảo hiểm y tế của người dùng trên cổng BHXH- Hỗ trợ xác thực thẻ CCCD với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư.- Trích xuất thông tin từ thẻ CCCD gắn chip và thẻ căn cước mới qua QR code/NFC/MRZ- Xác nhận đăng ký khám và kết nối, đẩy dữ liệu vào hệ thống Quản lý khám chữa bệnh (HIS).- Chức năng tra cứu giá dịch vụ- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến- Chức năng khảo sát, đánh giá dịch vụ- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |
|  | **Thuế GTGT (%)** |  |  |  |  |
|  | **Tổng tiền đã bao gồm thuế** |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

*1. Đơn giá đã bao gồm chi phí vật tư, chi phí nhân công, máy móc, thiết bị vận chuyển, thuế GTGT và các loại thuế phí khác theo quy định của Nhà nước.*

*2. Thời hạn báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *..…….., Ngày tháng năm 2025***ĐẠI DIỆN CÔNG TY** |